Documentacion redes practica 2

El router se conecta con cable rojo serial mismo puerto 01

No ip domain-lookup

Hostname R#

Do wr

Confirgurar HSRP

EL QUE VAL DEL ROUTER AL SWTICH

Enable

Conf t

Ip add colocar IP# 255.255.255.0

Standby id ip ip# la ip virtual que va a manejar

Standby 10 priority 150

Standby 10 preempt

No shut

Configurar el puerto serial

Int s0/0 10.1

Mensaje de speak -> stand by stadby -> active

Ip #ip add 255.255.255.252

Not sut

Do wr

Ahora ir al router con menos configurarcion

A close-up of a computer screen

Description automatically generated

A white background with black text

Description automatically generated